|  |  |
| --- | --- |
| Una imagen de una carretera de curvas con árboles  INFORME DE ESTADO Y ELEMENTOS  Febrero 2024 | Descripción breve  Concurso de la DGC con código 51-GI-0303; Contrato de servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-260. PK 117+350 al 193+820, tramo Ripoll - Límite provincial de Lleida. N-154. PK 0+000 al 1+480, tramo Puigcerdà - Frontera francesa, y PK 3+200 al 7+860, T.M. Llívia. N-152. PK 0+000 al1+766, tramo Puigcerdà frontera francesa (Bourg Madame). Ctra Estavar PK 0+000 al 0+550”  VisitasGo  Nº interno: 24001 |

**ÍNDICE**

[1. CARRETERAS 2](#_Toc184203822)

[2. IMD 3](#_Toc184203823)

[3. PERFILES LONGITUDINALES 3](#_Toc184203824)

[3.1. N-152 3](#_Toc184203825)

[3.2. N-154 3](#_Toc184203826)

[3.3. N-155 3](#_Toc184203827)

[3.4. N-260 3](#_Toc184203828)

[4. PERSONAL SEGÚN PPTP 4](#_Toc184203829)

[5. EQUIPO DE MAQUINARIA SEGÚN PPTP 5](#_Toc184203830)

# CARRETERAS

Conjunto de carreteras incluidas en el concurso según el PPTP:



Imagen que contiene papalote, exterior, pasto, vuelo

Descripción generada automáticamente

Desglose de estas carreteras en tramos según el Catálogo Oficial del Ministerio:



Otros tramos que hemos detectado en VisitasGo y que probablemente pertenezcan a esta conservación:



# IMD

En el Excel Auxiliar se adjunta una tabla con los diferentes aforos de los tramos de carreteras con los datos básicos de las IMD.



En la carpeta adjunta llamada “Aforos” están las últimas tablas publicadas por la DGC que son del año 2022 con datos pormenorizados de todos los aforos.

*Nota: En general hay 7 tablas de cada aforo, pero de algunos de ellos la DGC facilita menos tablas.*

# PERFILES LONGITUDINALES

En el fichero KMZ que se adjunta hay una carpeta con los tracks de las carreteras. Clicando en cada uno de ellos y botón derecho, se puede acceder a los perfiles longitudinales:

## N-152

Gráfico

Descripción generada automáticamente

## N-154

Imagen que contiene electrónica, grande, camioneta, barco

Descripción generada automáticamente

## N-155

Gráfico

Descripción generada automáticamente

## N-260

Gráfico

Descripción generada automáticamente

# PERSONAL SEGÚN PPTP

*2.2.1 Personal general fijo mínimo para todas las operaciones del contrato*

* 1 Jefe COEX, con titulación de Ingeniero Civil, o similar
* 1 Jefe de operaciones y explotación con titulación de Ingeniero Civil, o similar
* 1 Auxiliar Administrativo
* 1 Técnico COEX Encargado
* 1 Técnico COEX Auxiliar

*2.2.2 Personal fijo mínimo con dedicación EXCLUSIVA para las operaciones del Capítulo 1:*

A) Dedicación completa todo el año

* 1 Oficial de 1ª con carnet tipo “C” para vigilancia
* 1 Capataz
* 2 Oficiales de 1ª con carnet tipo “C” en brigadas de mantenimiento
* 3 Oficiales de 2ª con carnet tipo “C” en brigadas de mantenimiento
* 1 Oficial de 1ª con carnet tipo “C” y dedicación parcial de 16 horas semanales para vigilancia en fin de semana y festivos

*2.2.3 Resto de personal fijo mínimo*

A) Dedicación completa

* 5 Oficiales de 1ª conductores (carnet C) cuya labor principal durante los 8 meses al año será la vialidad invernal.

# EQUIPO DE MAQUINARIA SEGÚN PPTP

*2.3.1 Permanente*

* 1 vehículo todo terreno con tracción en las 4 ruedas, dotado de cabestrante y enganche.
* 2 vehículos todo camino con tracción en las 4 ruedas.
* 3 Furgonetas, al menos una de ellas con tracción en las 4 ruedas.
* 3 Furgones de caja cerrada.
* 2 Camiones grúa preparados para el acople de cuchillas o cuñas y saleros, con una potencia mínima de 400 CV y tracción integral.
* 2 Retroexcavadoras mixtas (Una de ellas afectada permanentemente al servicio de vialidad invernal durante el periodo correspondiente)
* 1 Compactador ligero
* 1 Máquina para fresar pintura
* 1 Máquina hincapostes
* 2 carros móviles de señalización
* 2 juegos de semáforos
* 1 Hormigonera
* 2 Remolques de señalización
* 1 Remolque para transporte retro mixta.
* Maquinaria y herramientas variadas (motosierras, desbrozadoras, sopladoras, radiales, martillos eléctricos, herramientas manuales…)

*2.3.2 Temporal*

Durante el periodo de vialidad invernal que comprende 8 meses al año se incrementará la maquinaria con:

* 4 camiones quitanieves 4x4 de 450 CV de potencia mínima
* 4 hojas quitanieves
* 2 cuñas quitanieves
* 5 extendedores de fundentes de 6 m3 de capacidad
* 1 extendedor de salmuera de 6.750 litros de capacidad